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PROPOSTA COMERCIAL


	Todos os campos são de preenchimento obrigatório

	Razão Social

	CNPJ

	Endereço

	Telefone/Fax

	E-mail

	ME/EPP     (     ) SIM        (     ) NÃO      

	Dados do signatário - para assinatura do contrato

	Nome
	Cargo

	Nacionalidade
	Identidade
	CPF



Objeto: Aquisição de servidores de rede e equipamentos acessórios para atendimento à demanda interna do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde- CIAS. A aquisição visa a manutenção adaptativa da rede interna de tecnologia da informação na nova sede administrativa do CIAS.

	Item
	Descrição
	Modelo/ Marca/ano de fabricação
	Quant. (un)
	Valor unitário
	Valor total anual

	01
	Servidor para a Sede, Servidor de rack - Equipado com processador de no mínimo 8 (oito) núcleos, 16 threads, com arquitetura x86; Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX-2; O consumo máximo poderá ser de até 105 W; Tecnologia de litografia de no máximo 10nm; Frequência de clock interno de no mínimo 2.8 GHz (ou superior), sem o uso de recurso de overclocking, modo turbo ou similares; Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2667MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8 GT/s; Memória cache de no mínimo 12 MB. Memória Principal O servidor deverá vir equipado com pelo menos 32 (trinta e dois) GB de memória principal em configuração de 2x16 GB; Módulos de memória RAM tipo DDR4 UDIMM com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2667 MHz; deve possuir no mínimo 4 slots de memória DIMM. Armazenamento: com 04 discos SAS de no mínimo 1.2TB (10.000RPM mínimo cada), RAID, Hotswap. Fonte de alimentação: 02 Fontes de alimentação (redundantes) de no mínimo 750W Cada. Sem sistema operacional instalado. Garantia onsite de 48 meses. Deve acompanhar trilhos de montagem em Rack; Referência: Igual ou superior Servidor Rack PowerEdge R450.
	
	1
	R$
	R$

	02
	Servidor para o COP – Centro Integrado de Operações, Servidor de rack - Equipado com processador de no mínimo 8 (oito) núcleos, 16 threads, com arquitetura x86; Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX-2; O consumo máximo poderá ser de até 105 W; Tecnologia de litografia de no máximo 10nm; Frequência de clock interno de no mínimo 2.8 GHz (ou superior), sem o uso de recurso de overclocking, modo turbo ou similares; Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2667MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8 GT/s; Memória cache de no mínimo 12 MB. Memória Principal O servidor deverá vir equipado com pelo menos 16 (dezesseis) GB de memória principal em configuração de 2x8 GB; Módulos de memória RAM tipo DDR4 UDIMM com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2667 MHz; deve possuir no mínimo 4 slots de memória DIMM. Armazenamento com 02 discos SSD SATA 6Gbps 2,5" de no mínimo 512GB em RAID 1, Hotswap. Fonte de alimentação: 02 Fontes de alimentação (redundantes) de no mínimo 750W Cada. Sem sistema operacional instalado. Garantia onsite de 48 meses. Deve acompanhar trilhos de montagem em Rack; Referência: Igual ou superior Servidor Rack PowerEdge R450.
	
	1
	R$
	R$





Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da(s) respectivas Ordem(ns) de Compra. 

Os servidores deverão ser entregues nos seguintes endereços: 

Rua Centauro, nº 241, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte – MG, CEP 30.360-310


Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega do documento fiscal correspondente ao período do mês apurado, devidamente atestada pelo contratante.

Declaro ter pleno conhecimento de que a proposta acima especificada se encontra de acordo com o solicitado e inclui em seu preço final todas as despesas inerentes autorizações, certificações, tributos, encargos, custos financeiros, deslocamento ao local de entrega dos bens/serviços e demais ônus que porventura possam incidir sobre a contratação.

Validade proposta 60 (sessenta) dias. 



__________________, _____ de _______________de 2024.



_________________________________________________
Assinatura, Identificação do proponente e Carimbo.
‍‍
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